국가기술자격검정 실기시험문제

===========================

자격종목 및 등급	전자기기 기능장	작 품 명	제1과제 회로스케치

비번호

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ㅇ시험시간 : 1시간

1. 요구사항

가. 주어진 도면을 보고 기호 및 심벌을 참조 전자캐드 소프트웨어를 사용하여 답안   지를 완성하시오.

나. 지급된 소프트웨어에 있는 라이브러리를 사용을 원칙으로 하고 필요시 본인이 라        이브러리를 작성하시오.

다. 답안지는 다음의 요구사항에 준하여 설계하시오.

1) Page size는 A4사이즈로 하고 부품의 배치는 답안지의 내용을 참조하여 균형 있게 작성한다.

2) Title block의 작성(글자의 크기는 10-12로 하시오)

- title: 작품명과 일시 기재

예) 전자기기 기능장, 2006년 00월 00일 오전

- document : 자신의 비번호 기재

예) 비번호 A01

- revision : 1.0

3) 사용하지 않는 핀은 noconnect 처리한다.

4) 지정하지 않은 사항은 일반적인 규칙(KS 규격 등)을 적용하여 설계하시오.

라. 답안지 작성이 완료되면 디스켓에 저장하고 1부를 출력하여 주어진 표지를 작성하        여 감독위원에게 제출한다.

마. 회로스케치는 주어진 시간 이외의 연장시간은 주어지지 않는다.

바. 기타 요구사항은 심사위원의 지시에 따르시오.

2. 심벌 목록

R		TP		C2,3		C1		D
U1,2,3,4
Q1.2				J1과 전원		접속		비접속
		2

3. 부품면

4. 동박면(1)

5. 동박면(2)

6. 회로스케치  답안지

비번호 : (     ) 성 명 : (       ) 감독위원 확인: (       )

국가기술자격검정 실기시험문제

===========================

자격종목 및 등급	전자기기 기능장	작 품 명	제2과제 패턴설계

비번호

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ㅇ시험시간 : 1시간 정도            연장시간 : 없음

1. 요구사항

1) 패턴의 굵기는 1[mm], 동박의 지름은 2[mm]로 하시오.

2) 패턴은 흑색 볼펜, 점퍼선은 적색 볼펜으로 사용하시오.

3) 부품면을 기준으로 설계 하시오.

4) 패턴자를 사용하여 직선으로 설계하고 부품 배치를 알맞게        함은 물론  최대한 청결을 유지하시오.

5) 패턴의 작도는 최대한 직선으로 하시오.

6) 주어진 규격표를 참고하여 답안을 작성하시오.

2. 회로도

3. 패턴설계 답안지

비번호 : (      )   성 명 : (           )  감독위원 확인 : (         )

국가기술자격검정 실기시험문제

===========================

자격종목 및 등급	전자기기 기능장	작 품 명	제3과제 전자기기 조립

비번호

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ㅇ시험시간 : 표준시간 : 4시간정도           연장시간 : 30분

1. 요구사항

(1) 이 과제는 5개의 파형을 발생시킨 후 멀티플렉스를 이용하여 1개의        파형을 선택하고 이 파형의 주파수를 세그멘트에 표시하도록 설계        된 회로 입니다.

(2) 주어진 도면들과 재료, PCB 기판을 이용하여 과제를 납땜 조립

하시오.

(3) 본 과제는 PCB 조립, 회로설계 및 조립, 고장수리, 측정으로 구성

되어 있습니다.

(4) 회로설계 부분은 설계 후 답안지를 작성하고, PCB의 만능기판

처리된 부분에 직접 납땜 배선 조립하시오. 그리고, 도면을 참고

하여 PCB의 다른 부분과 연결하시오.

(5) 2항의 과제진행 순서를 가능하면 준수하시오.

(6) 답안지 작성은 최대한 청결하게 하시오.

(7) 아래 동작표와 같이 동작되게 설계 및 고장 수리를 하시오.

구분	파형명	주파수	전압	세그멘트 표시숫자	비고
TP1	사인파	2.85[㎑]	17[Vp-p]	2.85
TP2	구형파	30[㎐]	3.5[V]	0.03	duty=50%
TP3	톱날파	3.75[㎑]	12[Vp-p]	3.75
TP4	계단파	284[㎐]	6.5[V]	0.28
TP5	구형파	60[㎐]	6[V]	0.06

(8) 블 럭 도

자격종목 및 등급	전자기기 기능장	작 품 명	제3과제 전자기기 조립

2. 수검자 유의사항

(1) 작업 시간 내에 과제를 완성하시오.

(2) 동작 요구사항과 도면을 이용하여 전체 동작개요를 정확히

파악하시오.

(3) 회로 설계과제를 완성하지 못해도 최선을 다해 다른 부분 과제를

진행하시오.

(4) 전원을 넣기 전 회로 단락 여부를 확인 하시오.

(5) 납땜은 최대한 청결하게 하시오.

(6) 부품 삽입과 고정, 설계부분 배선은 모두 채점 대상이 되니

IPC-610-00D02 규격을 준수하시오.

자격종목 및 등급	전자기기 기능장	작 품 명	제3과제 전자기기 조립	척도

3. 도   면 1

4. 도   면 2

5. PCB 부품 배치도

6. PCB 앞면 배선도

7. PCB 뒷면 배선도

회로설계 답안지

자격종목 및 등급	전자기기 기능장	작 품 명	전자기기조립 및 측정	과제번호	제 3과제
작업시간	4 시간 정도	비번호		감독위원 확인	(인)

다음과 같은 조건에서 동작표를 만족하는 회로의 값을 설계하시오.

설계조건:  VOH=+11[V], VOL=-2.3[V] ; U101, Pin #6 Voltage

R101:R102 = 2:1

설계해야 할 값 :  R101, R102, R0, C0

풀이과정:

고장수리 답안지

자격종목 및 등급	전자기기 기능장	작 품 명	전자기기조립 및 측정	과제번호	제 3과제
작업시간	4 시간 정도	비번호		감독위원 확인	(인)

순번	고장부분	고장증상	수리내용
1
2
3

측정 답안지

자격종목 및 등급	전자기기 기능장	작 품 명	전자기기조립 및 측정	과제번호	제 3과제
작업시간	4 시간 정도	비번호		감독위원 확인	(인)

(1) TP1

	VOLTS/DIV = 5[V] TIME/DIV = 100[㎲] 전압 = ____________ 주파수 = ____________ 세그멘트 표시값 = ________

(2) TP2

	VOLTS/DIV = 2[V] TIME/DIV = 100[㎳] 전압 = ____________ 주파수 = ____________ 세그멘트 표시값 = ________

자격종목 및 등급	전자기기 기능장	작 품 명	전자기기조립 및 측정	과제번호	제 3과제
작업시간	4 시간 정도	비번호		감독위원 확인	(인)

(3) TP3

	VOLTS/DIV = 2[V] TIME/DIV = 100[㎲] 전압 = ____________ 주파수 = ____________ 세그멘트 표시값 = ________

(4) TP4

	VOLTS/DIV = 2[V] TIME/DIV = 1[㎳] 전압 = ____________ 주파수 = ____________ 세그멘트 표시값 = ________

자격종목 및 등급	전자기기 기능장	작 품 명	전자기기조립 및 측정	과제번호	제 3과제
작업시간	4 시간 정도	비번호		감독위원 확인	(인)

(5) TP5

	VOLTS/DIV = 2[V] TIME/DIV = 4[㎳] 전압 = ____________ 주파수 = ____________ 세그멘트 표시값 = ________

지급재료 목록			자격종목 및 등급		전자기기기 기능장
일련번호	재 료 명	규 격		단위		수 량	비 고
1	전해 콘덴서	1[㎌], 16[V]		1		개
2	세라믹 콘덴서	0.1[㎌]		10		개
3	세라믹 콘덴서	1000[㎊]		8		개
4	제너다이오드	5.1[V]		4		개
5	LED	적색		1		개
6	세그멘트	FND507		3		개
7	트랜지스터	A562		4		개
8	저항	100[Ω],1/4W		8		개
9	저항	330[Ω],1/4W		1		개
10	저항	1[KΩ],1/4W		2		개
11	저항	2.2[KΩ],1/4W		3		개
12	저항	3.9[KΩ],1/4W		1		개
13	저항	4.7[KΩ],1/4W		4		개
14	저항	5.6[KΩ],1/4W		1		개
15	저항	6.8[KΩ],1/4W		1		개
16	저항	8.2[KΩ],1/4W		1		개
17	저항	10[KΩ],1/4W		9		개
18	저항	12[KΩ],1/4W		1		개
19	저항	20[KΩ],1/4W		6		개
20	저항	51[KΩ],1/4W		2		개
21	저항	56[KΩ],1/4W		1		개
22	저항	150[KΩ],1/4W		1		개
23	반고정 저항	1[MΩ],1/4W		1		개
24	딥 스위치	10PIN		1		개
25	TP단자	LC-2-R		5		개

일련번호	재 료 명	규 격	단위	수 량	비 고
26	IC	HD17741	5	개
27	IC	HD74LS90P	1	개
28	IC	MC14511BCP	1	개
29	IC	MC14553BCP	1	개
30	IC	SN74LS123N	1	개
31	IC	HD74LS92P	1	개
32	납	SN60%	3	m
33	단선	3색	1	m
34	PCB 기판	도면에 따라 제작된 PCB	1	장
35	IC	HD17741	25	개
36	IC 소켓	8 PIN	1	개
37	저항	10[KΩ],1/4W	2	개
38	저항	20[KΩ],1/4W	1	개
39	저항	2.2[MΩ],1/4W	3	개
40	세라믹 콘덴서	1[㎋]	2	개
41	세라믹 콘덴서	10[㎋]	2	개
42	세라믹 콘덴서	100[㎋]	1	개
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

수검자 지참 공구목록			자격종목 및 등급		전자기기 기능장
일련번호	지참 공구명	규 격		단위		수 량	비 고
1	기판 조립용 공구	전자용		1		SET
2	기판 받침대	PCB용		1		개
3	회로시험기	V,A,Ω측정용		1		대
4	납땜용 인두	30W		1		대	인두 받침대 포함
5	필기구	적,청,흑		1		SET
6	전자 심벌자	아날로그 및 디지털용		1		SET
7	전자 심벌자	영문 글자용		1		SET
8	라이트 box	A4 SIZE		1		대
9	전자용 제도판	A3 SIZE		1		대
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

검정장소 시설목록				자격종목 및 등급		전자기기 기능장
구 분	일련번호	장비 및 시설명	규 격		단위		수 량	비 고
	1	전원 공급기	30V, 2A용		1		대
	2	오실로스코프	20M,2CH용		1		대
	3	작업대	90cm × 50cm		1		대	의자포함
	4	전원 콘센트	220V용,3구 이상		1		SET
	5
	6	※위 시설은 수검자 1인 1대를 원칙으로 함.
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25